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DESCRIPTIF
 
À proximité immédiate du captage se trouve un cours d'eau. La connexion hydraulique entre l’eau du captage et l’eau de ce cours d'eau est avérée. Elle ressort de l'étude hydrogéologique réalisée dans le cadre de l'élaboration de l'aire d'alimentation du captage (AAC). Ledit cours d’eau est sensible à diverses pollutions. Il affecte donc directement la qualité de l’eau du captage. L’AAC de Courpotin comprend ainsi un bassin versant souterrain et un bassin versant de surface. 

Originellement, il s’avère que le dessin du cours d'eau ne suivait pas le chemin qu'il prend aujourd’hui. L'objectif du projet est donc de remettre le cours d'eau dans son lit naturel pour le déconnecter du captage. Ce projet permettra alors de diviser par deux la taille de l'AAC en la limitant au seul bassin versant de surface. En disposant d'une aire d'alimentation réduite, la communauté de communes de la Vallée de la Haute Sarthe pourra alors mener un programme de sensibilisation du monde agricole mieux ciblé et plus efficient. 



OBJECTIF :  
Améliorer la qualité de l’eau potable et maintenir à disposition une ressource locale en eau

LIEU de l’action : commune de Coulonges-sur-Sarthe 

	
Communauté de communes de la Vallée de la Haute Sarthe
Représentant légal : Christophe de Balorre (président)
Représentant dossier : Emma Richard (directrice)

e-mail : dcgs@ccvhs.fr
Tel : 0678780024
Adresse : 2 route de Paris 61170 Le Mêle-sur-Sarthe


Détail financier et plan de financement prévisionnel 
	Opération
	2027
	Total (TTC) (HT)
	
	Financeurs
	Montant éligible
	Taux
	Montant

	Remise d’un cours d’eau dans son lit naturel
	16 983 €
	20 379  16 983 €
	
	AELB
	16 983 € HT
	50 %
	8 491.50 €

	
	
	
	
	CD61
	
	20 %
	3 396.60 €

	
	
	
	
	Maître d’ouvrage
	
	30 %
	5 094.90 €

	TOTA
	€
	€
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